- All
- Variables

- cca : trx_param_t
- cca_mode : radio_param_t , radio_status_t
- chan : trx_param_t
- channel : radio_param_t , radio_status_t
- clkm : trx_param_t
- data : buffer_t
- data_rate : radio_param_t
- edt : trx_param_t
- elsz : buffer_pool_t
- idle_state : radio_param_t , radio_status_t
- iend : buffer_t
- istart : buffer_t
- len : buffer_t
- long_addr : radio_param_t
- nb : buffer_pool_t
- next : buffer_t
- pan_id : radio_param_t
- pool : buffer_pool_t
- rxframe : radio_status_t
- rxframesz : radio_status_t
- short_addr : radio_param_t
- state : radio_status_t
- tx_pwr : radio_param_t , radio_status_t
- txp : trx_param_t
- used : buffer_t