µracoli Manual Version foo

- µracoli
- User Guide
- Reference Guide

- All
- Functions
- Variables

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- r
- s
- t
- u
- v

### - _ -

- _reserved_ : node_config_t

### - a -

- appname : p2p_ping_cnf_t

### - b -

- boardname : p2p_ping_cnf_t

### - c -

- caption : p2p_sensor_caption_t
- cca : trx_param_t
- cca_mode : radio_param_t , radio_status_t
- chan : trx_param_t
- channel : node_config_t , radio_param_t , radio_status_t
- clkm : trx_param_t
- cmd : p2p_hdr_t
- confirm : NWK_DataReq_t
- control : NWK_DataReq_t
- crc : node_config_t , p2p_ping_cnf_t

### - d -

- data : buffer_t , NWK_DataInd_t , NWK_DataReq_t , p2p_wibo_data_t
- data_rate : radio_param_t
- dsize : p2p_wibo_data_t
- dst : p2p_hdr_t
- dstAddr : NWK_DataReq_t
- dstEndpoint : NWK_DataInd_t , NWK_DataReq_t

### - e -

- edt : trx_param_t
- errno : p2p_ping_cnf_t

### - f -

- fcf : p2p_hdr_t
- frame : NWK_Tasklist_t
- frm : radio_buffer_t

### - h -

- hdr : p2p_sensor_caption_t , p2p_sensor_data_t , p2p_wuart_data_t

### - i -

- idle_state : radio_param_t , radio_status_t
- idx : radio_buffer_t
- ieee_addr : node_config_t
- iend : buffer_t
- istart : buffer_t

### - l -

- len : buffer_t , radio_buffer_t
- long_addr : radio_param_t
- lqi : NWK_DataInd_t
- lw_dstAddr : NWK_FrameFormat_t
- lw_endpts : NWK_FrameFormat_t
- lw_fctl : NWK_FrameFormat_t
- lw_payload : NWK_FrameFormat_t
- lw_seq : NWK_FrameFormat_t
- lw_srcAddr : NWK_FrameFormat_t

### - m -

- m_crc : NWK_FrameFormat_t
- m_dstAddr : NWK_FrameFormat_t
- m_fctl : NWK_FrameFormat_t
- m_pid : NWK_FrameFormat_t
- m_seq : NWK_FrameFormat_t
- m_srcAddr : NWK_FrameFormat_t
- mode : p2p_wuart_data_t

### - n -

- next : buffer_t , radio_buffer_t

### - o -

- options : NWK_DataInd_t , NWK_DataReq_t

### - p -

- pan : p2p_hdr_t
- pan_id : node_config_t , radio_param_t
- portid : ledps_ctx_t

### - r -

- rssi : NWK_DataInd_t
- rx_lna : radio_param_t
- rxframe : radio_status_t
- rxframesz : radio_status_t

### - s -

- seq : p2p_hdr_t
- short_addr : node_config_t , radio_param_t
- size : NWK_DataInd_t , NWK_DataReq_t
- src : p2p_hdr_t
- srcAddr : NWK_DataInd_t
- srcEndpoint : NWK_DataInd_t , NWK_DataReq_t
- state : radio_status_t
- status : NWK_DataReq_t , p2p_ping_cnf_t

### - t -

- targmem : p2p_wibo_target_t
- tx_pa : radio_param_t
- tx_pwr : radio_param_t , radio_status_t
- txp : trx_param_t

### - u -

- used : buffer_t

### - v -

- version : p2p_ping_cnf_t