Here is a list of all documented functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the documentation:

### - r -

- RADIO_AT86RF212 : const.h
- RADIO_AT86RF230 : const.h
- RADIO_AT86RF230A : const.h
- RADIO_AT86RF230B : const.h
- RADIO_AT86RF231 : const.h
- RADIO_AT86RF232 : const.h
- RADIO_AT86RF233 : const.h
- RADIO_ATMEGA128RFA1_A : const.h
- RADIO_ATMEGA128RFA1_B : const.h
- RADIO_ATMEGA128RFA1_C : const.h
- RADIO_ATMEGA128RFA1_D : const.h
- RADIO_ATMEGA256RFR2 : const.h
- radio_attribute_t : radio.h
- RADIO_BAND_2400 : const.h
- RADIO_BAND_700 : const.h
- RADIO_BAND_800 : const.h
- RADIO_BAND_900 : const.h
- RADIO_CCA_BUSY : radio.h
- RADIO_CCA_FAIL : radio.h
- RADIO_CCA_FREE : radio.h
- radio_cca_t : radio.h
- RADIO_CFG_DATA : radio.h
- RADIO_CFG_EEOFFSET : radio.h
- radio_do_cca() : radio.h
- radio_error_t : radio.h
- radio_force_state() : radio.h
- radio_init() : radio.h
- RADIO_NAME : atmega_rfa1.h , at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h
- RADIO_PART_NUM : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- radio_send_frame() : radio.h
- radio_set_param() : radio.h
- radio_set_state() : radio.h
- radio_state_t : radio.h
- radio_tx_done_t : radio.h
- RADIO_TYPE : board_dummy.h , board_ict230.h , board_midgee.h , board_muse231.h , board_museII232.h , board_ravrf.h , board_rose231.h , board_stkt26.h , board_tiny230.h
- RADIO_VERSION_NUM : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_ANT_DIV : at86rf212.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_BATMON : atmega_rfa1.h , at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h
- RG_CC_CTRL_0 : at86rf212.h
- RG_CC_CTRL_1 : at86rf212.h
- RG_CCA_THRES : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_CSMA_BE : at86rf212.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_CSMA_SEED_0 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_CSMA_SEED_1 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_FTN_CTRL : at86rf212.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_IEEE_ADDR_0 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_IEEE_ADDR_1 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_IEEE_ADDR_2 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_IEEE_ADDR_3 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_IEEE_ADDR_4 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_IEEE_ADDR_5 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_IEEE_ADDR_6 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_IEEE_ADDR_7 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_IRQ_MASK : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_IRQ_STATUS : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_MAN_ID_0 : at86rf230a.h , at86rf212.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_MAN_ID_1 : at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h , at86rf212.h
- RG_PAN_ID_0 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , atmega_rfa1.h , at86rf231.h
- RG_PAN_ID_1 : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h , at86rf230b.h
- RG_PART_NUM : at86rf212.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h , at86rf230a.h
- RG_PHY_CC_CCA : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_PHY_ED_LEVEL : at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , atmega_rfa1.h , at86rf231.h
- RG_PHY_RSSI : at86rf230b.h , at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_PHY_TX_PWR : at86rf212.h , at86rf230b.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h , at86rf230a.h
- RG_PLL_CF : atmega_rfa1.h , at86rf230b.h , at86rf212.h , at86rf231.h , at86rf230a.h
- RG_PLL_DCU : at86rf231.h , at86rf230a.h , at86rf212.h , atmega_rfa1.h , at86rf230b.h
- RG_RF_CTRL_0 : at86rf212.h
- RG_RF_CTRL_1 : at86rf212.h
- RG_RX_CTRL : atmega_rfa1.h , at86rf231.h
- RG_RX_SYN : at86rf212.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_SFD_VALUE : at86rf231.h , at86rf212.h , atmega_rfa1.h
- RG_SHORT_ADDR_0 : at86rf230b.h , at86rf230a.h , at86rf231.h , at86rf212.h , atmega_rfa1.h
- RG_SHORT_ADDR_1 : at86rf231.h , at86rf230b.h , at86rf212.h , at86rf230a.h , atmega_rfa1.h
- RG_TRX_CTRL_0 : at86rf231.h , atmega_rfa1.h , at86rf212.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h
- RG_TRX_CTRL_1 : atmega_rfa1.h , at86rf212.h , at86rf231.h
- RG_TRX_CTRL_2 : at86rf212.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_TRX_STATE : at86rf231.h , at86rf230a.h , at86rf230b.h , atmega_rfa1.h , at86rf212.h
- RG_TRX_STATUS : at86rf230b.h , atmega_rfa1.h , at86rf230a.h , at86rf212.h , at86rf231.h
- RG_VERSION_NUM : at86rf230b.h , at86rf231.h , at86rf212.h , atmega_rfa1.h , at86rf230a.h
- RG_VREG_CTRL : at86rf212.h , at86rf231.h , at86rf230a.h , atmega_rfa1.h , at86rf230b.h
- RG_XAH_CTRL : at86rf230a.h , at86rf230b.h
- RG_XAH_CTRL_0 : at86rf212.h , atmega_rfa1.h , at86rf231.h
- RG_XAH_CTRL_1 : at86rf212.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h
- RG_XOSC_CTRL : at86rf212.h , at86rf231.h , atmega_rfa1.h , at86rf230b.h , at86rf230a.h
- RP_CCAMODE : radio.h
- RP_CHANNEL : radio.h
- RP_DATARATE : radio.h
- RP_IDLESTATE : radio.h
- RP_LONGADDR : radio.h
- RP_PANID : radio.h
- RP_RX_LNA : radio.h
- RP_SHORTADDR : radio.h
- RP_TXPWR : radio.h
- rxidle_t : const.h