### - b -

- blink() : diagradio.c
- buffer_append_block() : ioutil.h
- buffer_append_char() : ioutil.h
- buffer_get_block() : ioutil.h
- buffer_get_char() : ioutil.h
- buffer_init() : ioutil.h
- buffer_prepend_block() : ioutil.h
- buffer_prepend_char() : ioutil.h

### - d -

- do_configure_dialog() : wuart.c

### - h -

- help() : diagradio.c
- hif_dump() : hif.h
- hif_echo() : hif.h
- hif_get_blk() : hif.h
- hif_getc() : hif.h
- hif_init() : hif.h
- hif_printf() : hif.h
- hif_put_blk() : hif.h
- hif_putc() : hif.h
- hif_puts() : hif.h
- hif_puts_p() : hif.h

### - i -

- ISR() : chsweep.c , wuart.c

### - m -

- main() : diagradio.c , sniffer.c , wuart.c , wgpio.c

### - r -

- radio_do_cca() : radio.h
- radio_force_state() : radio.h
- radio_init() : radio.h
- radio_send_frame() : radio.h
- radio_set_param() : radio.h
- radio_set_state() : radio.h

### - s -

- scan_init() : sniffer.h , sniffer_scan.c
- scan_update_status() : sniffer_scan.c , sniffer.c
- send_continous() : diagradio.c
- send_frame() : diagradio.c
- set_next_cca() : diagradio.c
- set_next_channel() : diagradio.c
- set_next_pwr() : diagradio.c
- show_statistic() : diagradio.c
- sniffer_init() : sniffer.c
- sniffer_start() : sniffer.c , sniffer.h
- sniffer_stop() : sniffer.c , sniffer.h

### - t -

- timer_get_tstamp() : timer.h
- timer_init() : timer.h
- timer_restart() : timer.h
- timer_scan() : sniffer_scan.c
- timer_set_systime() : timer.h
- timer_start() : timer.h
- timer_stop() : timer.h
- timer_systime() : timer.h
- toggle_rxon_idle() : diagradio.c
- trx_bit_read() : transceiver.h
- trx_bit_write() : transceiver.h
- trx_decode_datarate() : transceiver.h
- trx_decode_datarate_p() : transceiver.h
- trx_frame_get_length() : transceiver.h
- trx_frame_read() : transceiver.h
- trx_frame_read_crc() : transceiver.h
- trx_frame_read_data_crc() : transceiver.h
- trx_frame_write() : transceiver.h
- trx_get_datarate() : transceiver.h
- trx_get_datarate_str() : transceiver.h
- trx_get_datarate_str_p() : transceiver.h
- trx_get_number_datarates() : transceiver.h
- trx_io_init() : transceiver.h
- TRX_IRQ_vect() : wgpio.c
- trx_parms_get() : transceiver.h
- trx_parms_set() : transceiver.h
- trx_reg_read() : transceiver.h
- trx_reg_write() : transceiver.h
- trx_set_datarate() : transceiver.h
- trx_set_irq_handler() : transceiver.h
- trx_sram_read() : transceiver.h
- trx_sram_write() : transceiver.h

### - u -

- usr_radio_error() : radio.h , chsweep.c , wuart.c , diagradio.c
- usr_radio_irq() : radio.h
- usr_radio_receive_frame() : diagradio.c , wuart.c , chsweep.c , radio.h
- usr_radio_tx_done() : diagradio.c , radio.h , chsweep.c , wuart.c