### - h -

- HIF_AT90USB : const.h
- HIF_FT245 : const.h
- HIF_IO_ENABLE : board.h
- HIF_NONE : const.h
- HIF_TYPE : board_midgee.h , board_muse231.h , board_any.h , board_museII232.h , board_ravrf.h , board_dummy.h , board_rose231.h , board_tiny230.h , board_ibdt.h , board_wdba1281.h
- HIF_UART_0 : const.h
- HIF_UART_1 : const.h
- HWTIMER_REG : board_tiny230.h , board_dummy.h , board_ibdt.h
- HWTIMER_TICK : board_dummy.h , board_ibdt.h , board_tiny230.h
- HWTIMER_TICK_NB : board_ibdt.h , board_tiny230.h , board_dummy.h
- HWTMR_PRESCALE : board_wdba1281.h , board_any.h , board_lgee.h , board_wimod.h , board_dummy.h , board_stkt26.h , board_zgbta2.h , board_stkm8.h